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Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – етап I
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма„Околна среда 2007-2013г.”
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Започна изграждането на ВиК мрежа в м."Провлака"
Изграждане на канализационната мрежа в района на крайбрежната част на Созопол е Обектът "Строителство на ВиК мрежа в землището на гр. Созопол, местност Провлака”, който  е част от проекта "Интегриран проект за воден цикъл на Созопол – I етап", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". Стойността на строителните дейности е 1 512 667,10 лева с ДДС, а срокът за изпълнение е 60 дни.Изпълнител на изграждането на ВиК мрежата е "КОМПЛЕКТСТРОЙ" ООД, строителен надзор е "АГРОВОДИНВЕСТ" АД, проектантски екип и съответно авторски надзор е ГДЗЗД "СИАТ СОФИЯ".

Изграждането на водопроводната мрежа включва главен клон с дължина 200 метра и второстепенни клонове, чиято обща дължина е 1043 метра. Ще бъдат изградени и 10 бр. сградни водопроводни отклонения.Канализационната мрежа, която ще бъде изградена в рамките на подобекта на Интегрирания проект за воден цикъл на Созопол е с дължина 869 метра с диаметър Ф300мм. Така също ще бъдат изградени и 19 бр. сградни канализационни отклонения.

В рамките на проекта за Водния цикъл са включени 8 обекта в Созопол и 4 обекта в град Черноморец.
„Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I ЕТАП”  осигурява изграждане на инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчните води от Созопол и Черноморец и включва общо 12 подобекта на територията на градовете Созопол и Черноморец.

На територията на СОЗОПОЛ:

1.
КПСт „Пристанище„ и напорни тръбопроводи до изливна шахта;

2.
Колектор „Крайбрежен“ (от СРШ (ОК8) на ул. „Морски скали“ до КПСт „Пристанище“) и Колектор „Провлака“ (от съществуващ канал (ОК205) на ул. „Хан Крум“ до КПСт „Пристанище“);

3.
КПСт „Хармани” и напорни тръбопроводи до изливна шахта;

4.
Довеждащ колектор „Созопол” (от изливна шахта на напорни тръбопроводи от КПСт „Пристанище" и КПСт ”Хармани„ до ПСОВ ”Созопол”);

5.
„Входна ПС на ПСОВ Созопол и напорен тръбопровод до Дълбокоморско заустване”;

6.
„Дълбокоморско заустване на пречистени води от Пречиствателна станция за отпадъчни води;

7.
Колектор и ВиК - кв. Мисаря;

8.
„Битова канализационна мрежа „Провлака”;

На територията на ЧЕРНОМОРЕЦ:

1.
КПСт1и напорен тръбопровод

2.
КПСт 2 и напорен тръбопровод

3.
КПСтII подемен и напорен тръбопровод

4.
Колектори и канализационна мрежа I Етап - Гл. колектор І – битов; Колектор "Черноморец"; Колектор ІІ – битов; Колектор ІІІ (от ОК 6 до включване в ПСт.1) Профил 86 към Колектор Черноморец",Колектор "Златна рибка"
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Созопол и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  официалното становище на Европейския съюз и  правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите

DSC 0716 – Срокът за изпълнение на Обект "Строителство на ВиК мрежа в землището на гр. Созопол, местност Провлака”, който  е част от проекта "Интегриран проект за воден цикъл на Созопол – I етап", е 60 дни.
DSC 0690 – Специалисти от фирмата- изпълнител и представители на общината следят за прецизното изпълнение на обекта.
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